**Слайд 24**

В.3. Експертна система повинна зберігати щомісячну історію тиску та температури, записану з інтервалом кожні 60 секунд. Значення та час вимірювання повинні зберігатися в БД. Якщо тиск підвищився більш ніж на 10 пунктів, а коливання температури становлять менше, ніж 3 пункти, то система IPC повинна відображати повідомлення до оператора «Увага: критичне підвищення тиску» та викликати сигнал тривоги. Повідомлення з попередженням має відображатися, доки оператор не натисне кнопку "закрити" (скетч Увага.КритичнийТиск)

**Слайд 25**

* Більшість конфігураційних параметрів системи IPS мають легко оновлюватись в майбутніх версіях
* **Це не є однозначним:** Яке значення вкладається в слово «легко»?
* **Це не є повним:**
* Що значить «оновлюваний»? Як (в який спосіб) це буде відбуватись?
* Які конкретні параметри в «більшість конфігураційних параметрів» маються на увазі?
* В яких версіях ця функціональність є необхідною?
* **Це не є можливим перевірити.**